СОГЛАСОВАНО                                                                          УТВЕРЖДАЮ

 «_____»______________2012г.                                                            «______»______________2012г.

ТИТУЛЬНЫЙ  ЛИСТ

ТО 8522.00302818.026.2006 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ОБРАЗЦА МОДЕЛИ 

Изделие - Сорочка мужская форменная с коротким рукавом

ГОСТ 30327-95 «Сорочки верхние швейные мужские из хлопчатобумажных и смешанных тканей»

Образец модели разработан – ЗАО «Компания Галактика»

Наименование предприятия-изготовителя – ЗАО «Компания Галактика»

Модель рекомендована для выпуска изделий в массовом производстве:
                                                                            Роста: 158-200
                                                                            Размеры: 37-47
                                                                            Полнотная группа: 2
                                                                            Возрастная группа: средняя
За основу при разработке приняты размерные признаки базовой типовой фигуры: 
182-100-88

Генеральный директор
ЗАО «Компания Галактика»                               Смолихин А.Г.

Начальник службы 
Подготовки производства                                   Корягина Т.Н.

Начальник производства                                     Макарова Л.В.

Москва 2012г.
1. ОПИСАНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ ОБРАЗЦА СОРОЧКИ МУЖСКОЙ ФОРМЕННОЙ с коротким рукавом

1.1. Сорочка мужская форменная, прямого силуэта с планкой и погонами, с коротким рукавом рубашечного покроя, с воротником на стойке, застегивающаяся на 7 вертикальных петель и 7 пуговиц.
Сорочка с цельнокроеной двойной кокеткой переходящей с полочки на спинку.

На левой и правой полочках расположены накладные нагрудные карманы с клапаном, застегивающимися на 1 вертикальную петлю и 1 пуговицу. В центральной части кармана обработана складка. В верхней части клапана левого кармана обработано отверстие для ручки.

Воротник  обтачной с отрезной стойкой.

Рукава короткие. Низ рукава обработан в виде   манжета и настрочен двойной отделочной строчкой по верху и по низу.

Отделочные строчки: 
Отделочная строчка двойная на 0,1см-0,6см-
 по шву обтачивания воротника,
 шву обтачивания клапанов,
 шву настрачивания  карманов и  клапанов на полочку, 
по стойкам воротника, погонам.
Отделочная строчка на 0,1см-
 по кокеткам полочки и спинки.

1.2. По внешнему виду сорочка должна соответствовать образцу-эталону, утвержденному директором предприятия-изготовителя и согласованному с Заказчиком.

1.3. Сорочки по размерам  изготавливаются на типовые фигуры 1-4 полнотных групп по обхвату  шеи  с 38 по 47 размер, по росту с 158 по 200см, предусмотренные ГОСТ 29298-2005 и таблицей 1 настоящего ТО.

Таблица 1.
Полнотная группа 	Обхват груди типовой фигуры, см	
	88	92	96	100	104	108	112	116	120	
	Обхват талии типовой фигуры, см	
1	70	74	78	82	86	90	94	98	102	
2	76	80	84	88	92	96	100	104	108	
3	82	86	90	94	98	102	106	110	114	
4	88	92	96	100	104	108	112	116	120	

1.4. Классификация и виды стежков, строчек и швов должны соответствовать ГОСТ 12807.

1.5. Технические требования к стежкам, строчкам и швам – по ОСТ 17-835.

1.6. Определение сортности готовой сорочки – по ГОСТ 12566.

2. Материалы и фурнитура
2.1. Сорочка мужская должна изготавливаться из материалов и фурнитуры, указанных в таблице 2.
Таблица 2
Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала	
Ткань хлопчатобумажная.  Состав: 80% хлопка               20%- полиэстер .
	ТУ РБ 00312254.002-95	Для изготовления верха сорочки	
Материал прокладочный с регулярным точечным клеевым покрытием	ТУ 17-21-335-90	Для прокладки в воротник, планки застежки, клапана карманов	
Пуговицы пластмассовые с 4-мя отверстиями
D=7мм	ОСТ 17-624-87	Для основной застежки борта сорочки, клапанов, погон	
Армированные нитки   Astra, «Belfil»	ГОСТ 6309-93	Для изготовления сорочки	
Примечания:
1.	   Цвет подкладки, фурнитуры и ниток должен соответствовать цвету
основной ткани.
2.	По   согласованию   с   заказчиком   допускается   применять   другие
материалы и фурнитуру по качеству не ниже указанных в таблице 2.
3.	По согласованию с заказчиком допускается изменять цвет используемых
материалов и фурнитуры.

3. Правила приемки и методы контроля.

3.1. Правила приемки изделий – по ГОСТ 23948-80.
Методы контроля качества изделий – по ГОСТ 4103.
 
3.2. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение по ГОСТ 10581.